Описание объекта закупки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | Периодичность и время поставки товара | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя, ед. изм. показателя | Описание, значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Анализатор мочи Dirui H-100, Тест-полоски к анализатору мочи Dirui H-100 на 13 параметров, с креатинином Cr-13 №100 |  | Анализатор мочи Dirui H-100 – полуавтоматический анализатор мочи, позволяющий анализировать 12 параметров, затрачивая всего 30 секунд на проведение самого анализа.  С помощью Dirui H-100 можно определить следующие параметры: белок, лейкоциты, кетоны, глюкоза, нитриты, уробилиноген, билирубин, микроальбумин, креатинин, аскорбиновая кислота, pH, кровь, удельный вес. Для проведения анализа используются тест-полоски Dirui H8, H10, Н11, Н11-МА, H12, H13-Cr. Параметры при исследовании проходят автоматическую коррекцию на кислотно-щелочной баланс, удельный вес, неестественный цвет.  Прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем для отображения результатов теста, встроенным термопринтером для печати. Возможно подключение внешнего принтера. Ознакомление с работой прибора облегчает русский язык интерфейса.  Производительность - 120 образцов в час в быстром режиме, 60 образцов в час в обычном режиме  Память - 1000 последних тестов  Тест-полоски -Dirui H8, H10, Н11, Н11-МА, H12, H13-Cr  Связь с ПК -порт RS232  Питание от сети, 100-240 В, 50/60 Гц  Потребляемая мощность -40 Вт  Условия эксплуатации рабочая температура 15-30°C; влажность до 80%  Габариты -376×316×170 мм  Масса-3,6 кг |  | Шт. | 1 |

УТВЕРЖДАЮ

И.О. главного врача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Семикина

(подпись) (инициалы, фамилия)